**** ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

**О Б Я В Л Е Н И Е**

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

|  |
| --- |
| **Номер на обявлението:** 53045/31.01.2024г. |

|  |
| --- |
| Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД |
| Град: Козлодуй  | Пощенски код: 3321 | Страна: Р. България |
| Лице за контакт: Цветелина Ангелова ЙотоваСпециалист “Маркетинг” | Телефон: 0973 7 21 02 |
| E-mail: cyotova@npp.bg | Факс 0973 7 60 04 |
|  |
| **Обект на поръчката:**[ ] Строителство [x]  Доставки [ ]  Услуги **Предмет на поръчката:** „Доставка на вентилатори аксиален тип” |
| **Кратко описание**:Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация  |
| **Условие на доставка:**DDP АЕЦ Козлодуй  |
| **Обособени позиции**: [ ]  Да [x]  Не |
| **Условия, на които трябва да отговарят участниците:**Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. |
| **Критерий за възлагане:**[ ]  Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: [ ]  Цена и качествени показатели [ ]  Разходи и качествени показатели [ ]  Ниво на разходите[x]  Най-ниска цена   |
| **Срок, място и начин за представяне на оферти:**Дата: (дд/мм/гггг) 07.02.2024г. Час: (чч:мм) 16,00 На e-mail: commercial@npp.bg Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт**Срок на валидност на офертите** (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):Дата: (дд/мм/гггг) 07.03.2024г.   |
| **Друга информация:**  Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;- Банкови реквизити, IBAN;- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител- Информация за:* срок на доставка в календарни дни;
* условие на доставка;
* гаранционен срок съгласно Приложение №1 – Техническа спецификация;
* предлагана цена - участникът посочва единична цена за брой, обща стойност и обща стойност на доставката, като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС;
* начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката;
* списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка съгласно техническата спецификация ;
* валидност на офертата;

Документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на входящ контрол:* Документите, посочени техническата спецификация
 |

Забележка: Вашето ценово предложение ще се счита за окончателно

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

**Техническа спецификация (ТАБЛИЧЕН ВИД)**

За доставка на вентилатори аксиален тип

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ИД по BAAN | Наименование | Технически характеристики | Мярка/мерна единица | Количество | Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др. | Др. изисквания |
| 1 | 141294 | Вентилатор тип - аксиален | Мощност на ел. двигател - до 6 кW;400V;50Hz; Дебит на вентилатор - 35000 м3 /h (±10%), Напор на вентилатор - 200 Ра ( ±10% ), Габаритни и присъединителни размери: d1 – от 1000мм. до 1100мм.;d2 - от 1100мм. до 1350мм.; l 1 - от 230мм. до 350мм.; к - от 1050мм. до 1300мм | Бр. | 3 |  | Гаранционен срок не по-малко от 24 месеца |
| 2 | 141295 | Вентилатор тип - аксиален | Мощност на ел. двигател - до 3 кW;400V;50Hz;Дебит на вентилатор - 17000 м3 /h ( ±10% ); Напор на вентилатор - 200 Ра ( ±10% );Габаритни и присъединителни размери: d1 – от 600мм. до 650мм.; d2 - от 1100мм. до 1350мм.; l 1 - от 230мм. до 350мм.; к - от 1050мм. до 1300мм | Бр. | 3 |  | Гаранционен срок не по-малко от 24 месеца |

**Документи придружаващи стоката:**

- Декларация/Сертификат за произход;

- Декларация/Сертификат за съответствие;

- Документ указващ гаранционен срок;

- Документ (Паспорт) в който да има заводски номер, технически харктеристики, габаритни и присъединителни размери и др. ;

- Инструкция за ремонт и експлоатация.