**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

**Техническа спецификация-ТАБЛИЧЕН ВИД**

**№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

за доставка на трикомпонентни газови смеси

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | [ИД](http://sdb-01:9090/Home/ShowMessage?mId=1112) | Наименование | Технически характеристики | Мярка/  мерна единица | Количество | Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др. | Други изисквания |
| 1 | 109866 | Газова смес еталонна Водород -Кислород-  Азот | Водород (Н2) 99,6 %; Кислород (О2) 0,2 %, Азот (N2) 0,2%±0.02%;  Бутилка 10л.;  Налягане 150 Bar÷200 Bar;  1бутилка = мин. 1,5 куб.м. | бр. | 6 |  | Срок на годност  минимум  36 месеца от датата на производство, като към датата на доставка да не е изтекъл повече от 10% от него |
| 2 | 122835 | Газова смес еталонна Водород -Кислород-  Азот | Кислород (02) 0,5%, Азот (N2)1,0% във Водород (Н2);  Бутилка 10л.;  Налягане 150 Bar÷200 Bar;  1бутилка = мин. 1,5 куб.м. | бр. | 4 |  | Срок на годност  минимум  36 месеца от датата на производство, като към датата на доставка да не е изтекъл повече от 10% от него |
| 3 | 122836 | Газова смес еталонна Водород -Кислород-  Азот | Кислород (О2) 1,0 %, Азот (N2) 7,0% във Водород (Н2);  Бутилка 10л.;  Налягане 150 Bar÷200 Bar;  1бутилка = мин. 1,5 куб.м. | бр. | 1 |  | Срок на годност  минимум  36 месеца от датата на производство, като към датата на доставка да не е изтекъл повече от 10% от него |
| 4 | 122839 | Газова смес еталонна Водород -Кислород-  Азот | Водород (Н2) 0,5%, Кислород (02) 1,5 % в Азот (N2);  Бутилка 10л.;  Налягане 150 Bar÷200 Bar;  1бутилка = мин. 1,5 куб. м. | бр. | 3 |  | Срок на годност  минимум  36 месеца от датата на производство, като към датата на доставка да не е изтекъл повече от 10% от него |
| 5 | 122840 | Газова смес еталонна Водород -Кислород-  Азот | Водород (Н2) 1 ,0% , Кислород (02) 20,0% в Азот (N2)  Бутилка 10л.;  Налягане 150 Bar÷200 Bar;  1бутилка = мин. 1,5 куб.м. | бр. | 1 |  | Срок на годност  минимум  36 месеца от датата на производство, като към датата на доставка да не е изтекъл повече от 10% от него |
| 6 | 141995 | Газова смес еталонна Водород – Кислород-  Азот | Водород (Н2) 99 %;  Кислород(02)= 0,20 %;  Азот (N2) = 0,80 %;  Налягане 150 Bar÷200 Bar;  1бутилка = мин. 1,5 куб.м.  Бутилка 10л. | бр. | 1 |  | Срок на годност  минимум  24 месеца от датата на производство, като към датата на доставка да не е изтекъл повече от 10% от него |
| 7 | 141997 | Газова смес еталонна Водород – Кислород-  Азот | Водород (Н2) 98,04 %;  Кислород(02)= 0,39 %;  Азот (N2) = 1,60 %;  Налягане 150 Bar÷200 Bar;  1бутилка = мин. 1,5 куб.м.  Бутилка 10л. | бр. | 1 |  | Срок на годност  минимум  24 месеца от датата на производство, като към датата на доставка да не е изтекъл повече от 10% от него |

Изисквания за доставка:

1. Доставките ще се изпълняват след предварителна писмена заявка, в срок посочен от Изпълнителя.