**** ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

**О Б Я В Л Е Н И Е**

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

|  |
| --- |
| **Номер на обявлението:** 56619 |

|  |
| --- |
| Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД |
| Град: Козлодуй  | Пощенски код: 3321 | Страна: Р. България |
| Лице за контакт: Цветелина Ангелова ЙотоваСпециалист “Маркетинг” | Телефон: 0973 7 21 02 |
| E-mail: cyotova@npp.bg | Факс 0973 7 60 04 |
|  |
| **Обект на поръчката:**[ ] Строителство [x]  Доставки [ ]  Услуги **Предмет на поръчката:** „Аварийна доставка и монтаж на климатизатори” |
| **Кратко описание**:Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация  |
| **Условие на доставка:**DDP АЕЦ Козлодуй  |
| **Обособени позиции: Да [ ]  Не [x]**  |
| **Условия, на които трябва да отговарят участниците:**Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. |
| **Критерий за възлагане:**[ ]  Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: [ ]  Цена и качествени показатели [ ]  Разходи и качествени показатели [ ]  Ниво на разходите[x]  Най-ниска цена  |
| **Срок, място и начин за представяне на оферти:**Дата: (дд/мм/гггг) 07.08.2025г. Час: (чч:мм) 16,00 На e-mail: commercial@npp.bg Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт**Срок на валидност на офертите** (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):Дата: (дд/мм/гггг) 07.09.2025г.  |
| **Друга информация:**  Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;- Банкови реквизити, IBAN;- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител;- Информация за:* срок на доставка;
* условие на доставка и монтаж – DDP АЕЦ Козлодуй ЕАД;
* гаранционен срок – не по-малко от 24 месеца от протокола за извършен монтаж;
* срок за доставка при установени несъответствия с поръчана и доставена стока;
* срок за отстраняване на възникнали през гаранционния период повреди;
* срок за замяна, ако дефектите са неотстраними;
* предлагана цена - участникът посочва единична цена и обща стойност за доставка и монтаж, като се включат всички разходи за доставка и монтаж до обекта на Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС;
* **Първоначално предвидените монтажни дейности на климатизаторите са за стандартен монтаж. Предвид това, че е възможно да възникне необходимост от различен от стандартен монтаж е необходимо да бъдат посочени и единични цени за допълнителни дейности и материали.**
* условие на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката и монтажа;
* списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка, а именно:
* приемо-предавателен протокол;
* протокол за извършен монтаж;
* декларация/сертификат за произход;
* гаранционни карти за всеки климатизатор по отделно;
* инструкция за монтаж, техническо обслужване и ремонт на български език;
* валидност на офертата.

Документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на входящ контрол:* приемо-предавателен протокол;
* протокол за извършен монтаж;
* декларация/сертификат за произход;
* гаранционни карти за всеки климатизатор по отделно;
* инструкция за монтаж, техническо обслужване и ремонт на български език;
 |

**Приложение 1**

**Технически спецификации (ТАБЛИЧЕН ВИД)**

**Аварийна доставка и монтаж на климатизатори**

| **№** | **ID по BAAN** | **Наименование** | **Технически****характеристики** | **Мерна единица** | **Количество** | **Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др.** | **Др. изисквания** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 122623 | Климатизатор, сплит-система, инверторен за висок стенен монтаж-12000 BTU | 1. Охладителна мощност (kW) – от 0,6/2.7 /3.4 до 1.0/3,5/4.0
2. Отоплителна мощност (kW) – от 0,6/2.8/3.9 до 0.9/4.0/5.0
3. SEER (W) – 6.8 – 8.4
4. SCOP (W) – 4.2 – 4.7
5. Енергиен клас (охлаждане) – A++
6. Енергиен клас (отопление) – А +
7. Хладилен агент – R32
 | Бр. | 17 | Не |  |