**** ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

**О Б Я В Л Е Н И Е**

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

|  |
| --- |
| **Номер на обявлението:** 56619 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД | | | |
| Град: Козлодуй | Пощенски код: 3321 | | Страна: Р. България |
| Лице за контакт: Цветелина Ангелова Йотова  Специалист “Маркетинг” | | Телефон: 0973 7 21 02 | |
| E-mail: cyotova@npp.bg | | Факс 0973 7 60 04 | |
|  | | | |
| **Обект на поръчката:**  Строителство  Доставки  Услуги  **Предмет на поръчката:**  „Аварийна доставка и монтаж на климатизатори” | | | |
| **Кратко описание**:  Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация | | | |
| **Условие на доставка:**  DDP АЕЦ Козлодуй | | | |
| **Обособени позиции: Да  Не** | | | |
| **Условия, на които трябва да отговарят участниците:**  Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. | | | |
| **Критерий за възлагане:**  Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:  Цена и качествени показатели  Разходи и качествени показатели  Ниво на разходите  Най-ниска цена | | | |
| **Срок, място и начин за представяне на оферти:**  Дата: (дд/мм/гггг) 07.08.2025г. Час: (чч:мм) 16,00  На e-mail: commercial@npp.bg  Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт  **Срок на валидност на офертите** (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):  Дата: (дд/мм/гггг) 07.09.2025г. | | | |
| **Друга информация:**  Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:  - Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;  - Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;  - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;  - Банкови реквизити, IBAN;  - Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител;  - Информация за:   * срок на доставка; * условие на доставка и монтаж – DDP АЕЦ Козлодуй ЕАД; * гаранционен срок – не по-малко от 24 месеца от протокола за извършен монтаж; * срок за доставка при установени несъответствия с поръчана и доставена стока; * срок за отстраняване на възникнали през гаранционния период повреди; * срок за замяна, ако дефектите са неотстраними; * предлагана цена - участникът посочва единична цена и обща стойност за доставка и монтаж, като се включат всички разходи за доставка и монтаж до обекта на Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС; * **Първоначално предвидените монтажни дейности на климатизаторите са за стандартен монтаж. Предвид това, че е възможно да възникне необходимост от различен от стандартен монтаж е необходимо да бъдат посочени и единични цени за допълнителни дейности и материали.** * условие на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката и монтажа; * списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка, а именно: * приемо-предавателен протокол; * протокол за извършен монтаж; * декларация/сертификат за произход; * гаранционни карти за всеки климатизатор по отделно; * инструкция за монтаж, техническо обслужване и ремонт на български език; * валидност на офертата.   Документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на входящ контрол:   * приемо-предавателен протокол; * протокол за извършен монтаж; * декларация/сертификат за произход; * гаранционни карти за всеки климатизатор по отделно; * инструкция за монтаж, техническо обслужване и ремонт на български език; | | | |

**Приложение 1**

**Технически спецификации (ТАБЛИЧЕН ВИД)**

**Аварийна доставка и монтаж на климатизатори**

| **№** | **ID по BAAN** | **Наименование** | **Технически**  **характеристики** | **Мерна единица** | **Количество** | **Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др.** | **Др. изисквания** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 122623 | Климатизатор, сплит-система, инверторен за висок стенен монтаж-12000 BTU | 1. Охладителна мощност (kW) – от 0,6/2.7 /3.4 до 1.0/3,5/4.0 2. Отоплителна мощност (kW) – от 0,6/2.8/3.9 до 0.9/4.0/5.0 3. SEER (W) – 6.8 – 8.4 4. SCOP (W) – 4.2 – 4.7 5. Енергиен клас (охлаждане) – A++ 6. Енергиен клас (отопление) – А + 7. Хладилен агент – R32 | Бр. | 17 | Не |  |