	ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за “Доставка на  хидравлични инструменти производство на фирма “ENERPAC CO /USA””

	

	№
	ИД по BAAN
	Наименование

	Технически характеристики
	К-во
	Мярка/
мерна единица

	1
	129433
	Помпа хидравлична монофазна
	тип: ZU4208BE-QHR, за работа с хидравлични гайковърти S1500X, S3000X, S6000X, S11000X, S25000X. Класическа електрическа схема без LCD електронен дисплей, но с циферблат в N.m на манометъра. Има соленоиден клапан и дистанционно с кабел 3 метра. Помпата е с 8 литров резервоар за масло и включен охладител.  Номинално налягане 700 bar, тръбна клетка за по-лесно пренасяне на помпата и предпазване от падащи предмети.
	1
	бр

	2
	124479
	Гайковерт хидравличен 
	тип: S1500X, максимален въртящ момент 1952 Nm при 690bar, минимален въртящ момент 195 Nm при 69bar, присъединителен размер на квадрата 3/4“
	1
	бр

	3
	124480
	Гайковерт хидравличен 
	тип: S3000X, максимален въртящ момент 4373 Nm при 690 bar, минимален въртящ момент 438 Nm при 69 bar, присъединителен размер на квадрата 1“
	1
	бр

	4
	124482
	Гайковерт хидравличен 
	тип: S6000X, максимален въртящ момент 8338 Nm при 690bar, минимален въртящ момент 834 Nm при 69bar, присъединителен размер на квадрата 1 1/2“
	1
	бр

	5
	124484
	Гайковерт хидравличен 
	тип: S11000X, максимален въртящ момент 15151 Nm при 690bar, минимален въртящ момент 1516 Nm при 69bar, присъединителен размер на квадрата 1 1/2“
	1
	бр

	6
	124485
	Гайковерт хидравличен 
	тип: S25000X, максимален въртящ момент 35455 Nm при 690bar, минимален въртящ момент 3545 Nm при 69bar, присъединителен размер на квадрата 2 1/2“
	1
	бр

	7
	146235
	Рамо реактивно
	означение: SRS602X, за хидравличен гайковерт S6000X
	1
	бр

	8
	146236
	Рамо реактивно
	означение: SRS603X, за хидравличен гайковерт S6000X
	1
	бр



