**** ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

**О Б Я В Л Е Н И Е**

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

|  |
| --- |
| **Номер на обявлението:** 53049/31.01.2024г. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД | | | |
| Град: Козлодуй | Пощенски код: 3321 | | Страна: Р. България |
| Лице за контакт: Цветелина Ангелова Йотова  Специалист “Маркетинг” | | Телефон: 0973 7 21 02 | |
| E-mail: cyotova@npp.bg | | Факс 0973 7 60 04 | |
|  | | | |
| **Обект на поръчката:**  Строителство  Доставки  Услуги  **Предмет на поръчката:**  „Доставка на електрически отоплителни уреди” | | | |
| **Кратко описание**:  Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация | | | |
| **Условие на доставка:**  DDP АЕЦ Козлодуй | | | |
| **Обособени позиции**:  Да  Не | | | |
| **Условия, на които трябва да отговарят участниците:**  Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. | | | |
| **Критерий за възлагане:**  Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:  Цена и качествени показатели  Разходи и качествени показатели  Ниво на разходите  Най-ниска цена | | | |
| **Срок, място и начин за представяне на оферти:**  Дата: (дд/мм/гггг) 08.02.2024г. Час: (чч:мм) 16,00  На e-mail: commercial@npp.bg  Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт  **Срок на валидност на офертите** (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):  Дата: (дд/мм/гггг) 08.03.2024г. | | | |
| **Друга информация:**  Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:  - Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;  - Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;  - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;  - Банкови реквизити, IBAN;  - Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител  - Информация за:   * срок на доставка в календарни дни; * условие на доставка; * гаранционен срок съгласно Приложение №1 – Техническа спецификация; * предлагана цена - участникът посочва единична цена за брой и обща стойност на доставката, като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС; * начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката; * списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка съгласно техническата спецификация ; * валидност на офертата;   Документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на входящ контрол:   * Документите, посочени техническата спецификация | | | |

Забележка: Вашето ценово предложение ще се счита за окончателно

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

за доставка на електрически отоплителни уреди

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ID | Наименование | Технически характеристики | Мярка/  мерна единица | Количество |
| 1. | 121411 | Калорифер електрически,  мощност 4.5/9kW | Калорифер електрически, с тръбни нагреватели и вентилатор с термозащита на двигателя, с вграден стаен термостат и защита срещу прегряване, ръкохватка за носене, захранване 400/230VAC, мощност 4.5/9kW, дебит ~800m3/h. | бр. | 5 |
| 2. | 123924 | Калорифер електрически,  мощност 11/22kW | Калорифер електрически, с тръбни нагреватели и вентилатор с термозащита на двигателя,с вграден стаен термостат и защита срещу прегряване. С превключвател лято-зима, само за вентилация. С ръкохватка за носене.Захранване 400/230VAC,мощност 11/22kW, дебит ~2400m3/h | бр. | 10 |

**Документи придружаващи стоката:**

1. Документ за гаранционен срок;
2. Декларация за съответствие;
3. Декларация за произход;
4. Инструкция за експлоатация и поддръжка.