**ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ**

Количество: 16 бр.

Материал: VMQ 70±10 Shore A 3.1n DIN EN 10204

Размери: ø1720+/-24 х10+/-0,33