**TECHNICAL REQUIREMENTS**

Quantity: 16 pcs.

Material: VMQ 70±10 Shore A 3.1n DIN EN 10204

Dimensions: ø1720+/-24 х10+/-0,33