**** ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

**О Б Я В Л Е Н И Е**

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

|  |
| --- |
| **Номер на обявлението:** 47236/19.07.2021г. |

|  |
| --- |
| Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД |
| Град: Козлодуй  | Пощенски код: 3321 | Страна: Р. България |
| Лице за контакт: Цветелина Ангелова ЙотоваСпециалист “Маркетинг” | Телефон: 0973 7 21 02 |
| E-mail: cyotova@npp.bg | Факс 0973 7 60 04 |
|  |
| **Обект на поръчката:**[ ] Строителство [x]  Доставки [ ]  Услуги **Предмет на поръчката:** „Доставка на кранова везна с радиоуправление” |
| **Кратко описание**:Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация  |
| **Условие на доставка:**DDP АЕЦ Козлодуй  |
| **Обособени позиции**: [ ]  Да [x] Не |
| **Условия, на които трябва да отговарят участниците:**Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. |
| **Критерий за възлагане:**[ ]  Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: [ ]  Цена и качествени показатели [ ]  Разходи и качествени показатели [ ]  Ниво на разходите[x]  Най-ниска цена   |
| **Срок, място и начин за представяне на оферти:**Дата: (дд/мм/гггг) 26.07.2021г. Час: (чч:мм) 16,00 На e-mail: commercial@npp.bg Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт**Срок на валидност на офертите** (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):Дата: (дд/мм/гггг) 26.08.2021г.   |
| **Друга информация:**  Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;- Банкови реквизити, IBAN;- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител- Информация за:* срок на доставка;
* условие на доставка;
* гаранционен срок - съгласно техническата спецификация;
* срок за отстраняване на възникнали през гаранционния период повреди;
* предлагана цена -участникът посочва **единична цена и** **обща стойност на доставката**, като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС;
* начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката;
* списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка съгласно техническата спецификация;
* валидност на офертата.

Документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на входящ контрол:* Документите, посочени в техническата спецификация .
 |

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**за доставка на кранова везна радиоуправление**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ИД по BAAN | Наименование | Технически характеристики | Мярка/мерна единица | Количество | Стандарт, нормативен документ, и др. | Гаранционен срок  |
| 1. | 128280 | Везна кранова | Везна кранова с радио управление: капацитет: 5000кг; точност: ± 0,2%; автоматично изключване IP54, избор на измервателни единици: kg, t, lbs, kN,индикация за претоварване, окачване кука от ковано желязо, работна среда: -10° С до + 50°С, захранване:батерии 4х1.5V AA(LR6) | бр. | 2 | ЕС Директива 2006/42 ISO121002010; EN349:1993+A1:2008;BGR500EN ISO9001:2008 | Не по-малко от 12 месеца от датата на доставка |

Документи придружаващи стоката :

* Сертификат/декларация за произход;
* Декларация/сертификат за съответствие;
* Протокол от изпитания;
* Условия за съхранение и експлоатация;
* Документ указващ гаранционния срок;
* Паспорт ;
* При доставка крановата везна подлежи на специализиран входящ контрол съгласно Приложение №2 - УК.МО.МТ.1255”Методика за метрологична проверка на динамометри”,Сравнителен метод на измерване.