ПРИЛОЖЕНИЕ 1

**Техническа спецификация (ТАБЛИЧЕН ВИД)**

за доставка на **Азотна киселина (НNО3) – “техническа”**

Азотната киселина (НNО3) трябва да отговаря на следните показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ИД по** Infor ERP LN | **Наименование** | **Технически показатели** | **Дименсия** | **Норма** | **Мярка/**  **м. ед.** | **К-во** |
| 1 | 17210 | Азотна киселина (НNО3) | Цвят  Съдържание на азотна киселина(HNO3), не  по-малко от  Съдържание на oстатък след накаляване, не повече от  Наличие на Утайки  Съдържание на сулфати (SO42-), не повече от  Съдържание на хлориди (Cl-), не повече от  Съдържание на желязо (Fe), не повече от  Съдържание на Тежки метали (Ag), не повече от | Визуално  %  %  Визуално  %  %  %  % | Прозрачна течност със слабо-жълтеникъв цвят  55  0,05  Не се допуска  0,002  0,0005  0,0003  0,00002 | кг |  |