Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За доставка на машини, резервни части и консумативи производство на

ALFRED KARCHER SE & CO.KG

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Технически характеристики | Мярка/мерна единица | Количество | Гаранционен срок |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I:** **Машина водоструйна** | | | | | |
| 1 | Машина водоструйна | KARCHER К4 POWER Control Home-кат № 1.324-033.0, налягане 20- max 130/2-max 13 bar; дебит 420 мах.;максимална температура на водата 40°С; мощност 1.8 kW;напрежение 230V; стандартна окомплектовка | Бр. | 3 | не по-малко от 24 месеца |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ II:** **Прахосмукачка гръбна, акумулаторна** | | | | | |
| 1. | Прахосмукачка гръбна, акумулаторна | Karcher BVL 5/1 Bp , 36 V, 7.5 Ah, с батерия и зарядно устройство | Бр. | 5 | не по-малко от 24 месеца |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ III: Резервни части и консумативи** | | | | | |
| 1 | Торба за прахосмукачка | Кат.No.6.904-333; за прахосмукачка "KARCHER"- Т10/1 | Бр. | 30 | не по-малко от 6 месеца, ако е приложимо |
| 2 | Филтър воден | "KARCHER"с филтрация 100 микрона, кат. № 4.730-059 | Бр. | 5 | не по-малко от 6 месеца, ако е приложимо |
| 3 | Дюза за пистолет | роторна, кат. № 4.763-253.0 за пароструйна машина "KARCHER" тип: HDS 695 S Кат. No.1.025-301 | Бр. | 2 | не по-малко от 6 месеца, ако е приложимо |
| 4 | Накрайник | Vario-Power-струйник VP 145, K 4 - K 5, арт. номер: 2.642-725.0 за машина водоструйна "KARCHER" К-5. | Бр. | 2 | не по-малко от 6 месеца, ако е приложимо |
| 5 | Филтър въздушен | Кат.No. 6.904-283.0 за прахосмукачка "KARCHER" тип NT65/2 Ap | Бр. | 10 | не по-малко от 6 месеца, ако е приложимо |
| 6 | Торба хартиена | Кат.№ 6.904-285.0 , за прахосмукачка NT 65/2 Eco, NT65/2 Ap, вместимост на хартиената торба - 65л., 1 опаковка = 5 бр. | Бр. | 30 | не по-малко от 6 месеца, ако е приложимо |

**Документи придружаващи стоката :**

- декларация за произход;

- декларация съответствие;

- документ за гаранционен срок по позиции 1 и 2 и позиция 3 по подпозиции, ако е приложимо;

- инструкции за експлоатация, поддръжка и ремонт по позиции 1 и 2.