**** ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

**О Б Я В Л Е Н И Е**

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

|  |
| --- |
| **Номер на обявлението:** 53853/08.05.2024г. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД | | | |
| Град: Козлодуй | Пощенски код: 3321 | | Страна: Р. България |
| Лице за контакт: Цветелина Ангелова Йотова  Специалист “Маркетинг” | | Телефон: 0973 7 21 02 | |
| E-mail: cyotova@npp.bg | | Факс 0973 7 60 04 | |
|  | | | |
| **Обект на поръчката:**  Строителство  Доставки  Услуги  **Предмет на поръчката:**  Доставка на машини за поддръжка на противопожарни автомобили и техника в РСПБЗН – АЕЦ | | | |
| **Кратко описание**:  Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация | | | |
| **Условие на доставка:**  DDP АЕЦ Козлодуй | | | |
| **Обособени позиции: Да  Не** | | | |
| **Условия, на които трябва да отговарят участниците:**  Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. | | | |
| **Критерий за възлагане:**  Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:  Цена и качествени показатели  Разходи и качествени показатели  Ниво на разходите  Най-ниска цена  **Показатели за оценка:**  Име: .......... Тежест: ............ | | | |
| **Срок, място и начин за представяне на оферти:**  **Дата: (дд/мм/гггг) 17.05.2024 г. Час: (чч:мм) 16:00**  На e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)  Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт  **Срок на валидност на офертите** (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):  Дата: (дд/мм/гггг) 17.06.2024г. | | | |
| **Друга информация:**  Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:  - Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;  - Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;  - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;  - **Актуални банкови реквизити: Банка, BIC, IBAN и титуляр на сметката;**  - Подробно описание (показатели и характеристики) на предлаганата стока – фирма производител.  - Информация за:   * срок на доставка; * условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй ЕАД; * гаранционен срок -не по-малко от 12 месеца; * срок за отстраняване на възникнали през гаранционния срок повреди; * срок за замяна, ако дефектите са неотстраними; * предлагана цена - участникът посочва единична цена за брой и обща стойност на доставката, като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, застраховка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС. * условие на плащане –   - **При поръчки на стойност до 10 000 лева с ДДС** - плащането ще се извършва чрез банков превод по дадените актуални банкови реквизити, в срок до 30 дни от датата на приемане на доставката, срещу представена оригинална фактура и протокол за извършен входящ контрол на доставката без забележки;  - **При поръчки на стойност равна на или над 10 000 лева с ДДС** - плащането ще се извършва след приемане на доставката срещу представена оригинална фактура и протокол за извършен входящ контрол на доставката без забележки чрез банков превод по дадените актуални банкови реквизити, в срок до 15 дни от датата на получаване на потвърждение за извършване на плащането от Националната агенция за приходите/Агенция „Митници".   * списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка; * валидност на офертата.   Документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на входящ контрол:   * Документите, съгласно списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка.   Въпроси свързани с уточнения и разяснения могат да бъдат задавани до 14,00 часа на 16.05.2024 г. | | | |

Забележка: Вашето ценово предложение ще се счита за окончателно.

**Техническа спецификация**

Доставка на машини за поддръжка на противопожарни автомобили и техника в РСПБЗН – АЕЦ

| № | ID | Наименование | Технически характеристики | Мярка/ мерна единица | Количество | Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др. | Др. изисквания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 131661 | Прахосмукачка сухо, мокро почистване | Брой двигатели – 2; филтър-хартиен или текстилен(миещ се филтър); максимална мощност 1800-2300W; номинална мощност 1000 - 1900W; дебит на въздуха 60 до 100 (l/sec); макс.вакуум (турбина) 190 - 260mbar; термозащита на двигателя от прегряване;аксесоари (четки, филтър, дюзи, накрайници, маркучи)стандартни за модела; захр. напрежение 220 - 240V; 50 - 60Hz; ниво на шум 65 - 80dB; дължина на кабела 7 - 10m;капацитет на резервоара за отпадъци 60 - 80L;полезен капацитет на резервоара 40 -56L; капацитет при използване на торба за смет 15 - 19L | Бр. | 1 | Гаранционен срок – не по-малко 12 мeсеца;  Декларация за произход;  Декларация за съответствие;  Гаранционна карта;  Инструкция за експлоатация | - |
| 2 | 122140 | Машина пароструйна | 400V~50Hz., дебит – от 450 до 1000 L/h., работно налягане – от 220 до 250 Bar, температура на подгряваната вода – от 30 до 150 C°, мощност – от 8000 до 9000 w, разход на гориво при пълна мощност – до 7 l/h., свързващ кабел – 5m., тегло – до 200кг | Бр. | 1 | Гаранционен срок – не по-малко 12 мeсеца;  Декларация за произход;  Декларация за съответствие;  Гаранционна карта;  Инструкция за експлоатация | - |