**** ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

**О Б Я В Л Е Н И Е**

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

|  |
| --- |
| **Номер на обявлението:** 54890/23.10.2024г. |

|  |
| --- |
| Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД |
| Град: Козлодуй  | Пощенски код: 3321 | Страна: Р. България |
| Лице за контакт: Цветелина Ангелова ЙотоваСпециалист “Маркетинг” | Телефон: 0973 7 21 02 |
| E-mail: cyotova@npp.bg | Факс 0973 7 60 04 |
|  |
| **Обект на поръчката:**[ ] Строителство [x]  Доставки [ ]  Услуги **Предмет на поръчката:** „Доставка на кухненско оборудване за ресторант Истър” |
| **Кратко описание**:Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация  |
| **Условие на доставка:**DDP АЕЦ Козлодуй  |
| **Обособени позиции: Да[x]  Не [ ]**  |
| **Условия, на които трябва да отговарят участниците:**Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. |
| **Критерий за възлагане:**[ ]  Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: [ ]  Цена и качествени показатели [ ]  Разходи и качествени показатели [ ]  Ниво на разходите[x]  Най-ниска цена   |
| **Срок, място и начин за представяне на оферти:**Дата: (дд/мм/гггг) 30.10.2024г. Час: (чч:мм) 16,00 На e-mail: commercial@npp.bg Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт**Срок на валидност на офертите** (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):Дата: (дд/мм/гггг) 30.11.2024г.   |
| **Друга информация:**  Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;- Банкови реквизити, IBAN;- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител;- Информация за:* срок на доставка;
* условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй ЕАД;
* гаранционен срок - съгласно техническата спецификация;
* срок за отстраняване на възникнали през гаранционния срок повреди;
* срок за замяна, ако дефектите са неотстраними;
* предлагана цена - участникът посочва единична цена за **доставка, пуск и настройка** на всеки артикул от техническата спецификация по обособена позиция, обща стойност на обособената позиция и обща стойност на офертата, като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС;
* условие на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката;
* списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка;
* валидност на офертата.

Документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на входящ контрол:* Документите, съгласно списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка.
 |

Забележка: Вашето ценово предложение ще се счита за окончателно.

**Техническа спецификация-ТАБЛИЧЕН ВИД**

Доставка на кухненско оборудване за ресторант „Истър“

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | [ИД](http://sdb-01:9090/Home/ShowMessage?mId=1112) | Наименование | Технически характеристики | К-во | Мярка/мерна единица | Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др. | Други изисквания |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I : КОНВЕКТОМАТ** |
| 1 | 144294 | Конвектомат с ел. захранване  | Вместимост: 1/1GN;Капацитет: за 20 броя тави;Производителност: не по-малко от 80 до 150 ястия/порции на зареждане;Работен режим: * При конвекция: не по-малко от 30 до 300°С;
* Пара : не по-малко то 30 до 130°С;
* Смесено готвене не по-малко от 30 до 300°С;
* Система за смесено готвене;
* Система за нискотемпературна готвене;
* Режим на нощно печене;
* Система за регулиране на влажността;
* Система за бързо изсушаване на камерата;
* Електронно управление- с тъч скрийн екран;
* Автоматична система за предварително подгряване и охлаждане;
* Автоматична система за пестене на вода;
* Вентилатор с автоматично реверсиране посоката на въртене;
* Самодиагностика;
* Осветление на камерата за готвене;
* Ръчен душ, вграден в конвектомата;
* Самопочистваща система с автоматично измиване;
* Приблизителни размери (д/ш/в) – 730 ÷750 mm; от 890 ÷ 940 mm; 1100÷1130 mm;
* Стойка с максимални приблизителни размери (д/ш/в) – 570 mm x 820 mm x 600 mm;
* Мощност: 15 - 17 kW;
* Ел. захранване: 380 V, 50/60 Hz.
 | 1 | Бр. |  | Изработен от висококачествена неръждаема стомана Регистрационна система по НАССР, USB вход |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ II : ХЛАДИЛНИК СРЕДНОТЕМПЕРАТУРЕН** |
| 2 | 114351 | Шкаф хладилен | * Среднотемпературен;
* Вид: Свободно стоящ;
* Врати: 1 бр. плътна врата;
* Обем: от 600-700 литра;
* Врата с магнитно уплътнение и плавно затварящ се механизъм;
* Температурен диапазон: от 0˚С до +10 ˚С;
* Автоматично размразяване;
* Динамично охлаждане;
* Рафтове: 3 бр. (GN2/1) ;
* Вътрешно осветление;
* Крака от неръждаема стомана;
* Хладилен агент: R134A или  R290;
* Цифров контролер;
* Приблизителни размери (д/ш/в) – 710 mm x 800 mm x 2100 mm
* Мощност: 550 W;
* Захранване:220/230 V/50Hz.
 | 3 | Бр. |  | Изработен от висококачествена неръждаема стомана в съответствие с изискванията на указанията за хигиена и безопасност |

 **Документи придружаващи стоката:**

1. Гаранционни карти за всеки уред по отделно
2. Декларация за произход;
3. Декларация съответствие;
4. Инструкция за експлоатация и поддръжка предназначена за ползвателя.