Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за Доставка на специфични материали, резервни части, консумативи и машини производство на ALFRED KARCHER SE & CO.KG

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ИД | Наименование и технически характеристики | Мярка/мерна единица | Количество | Гаранционен срок  |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I:**  **Резервни части и консумативи** |
| 1 | 75275 | Филтър воден /Karcher/ с филтрация 100 микрона, кат. № 4.730-059 | Бр. | 5 | не по-малко от 6 месеца, ако е приложимо |
| 2 | 139062 | Филтър плосък, нагънат за прахосмукачки Karcher от серии MV 4-6 / WD 4-6, за мокро и сухо почистване, артикулен № 2.863-005.0 | Бр. | 5 | не по-малко от 6 месеца, ако е приложимо |
| 3 | 110161 | Торба Кат.№ 6.904-335.0; за прахосмукачки KARCHER модели BV 5/1 и BVL 5/1 Bp; 1 опак.=10 бр. торбички / 1 бр. опаковка съдържа 10 бр. торбички/ | Бр. | 15 | не по-малко от 6 месеца, ако е приложимо |
| 4 | 143092 | Филтър постоянен BVL, Кат.№2.889-348.0, за акумулаторна гръбна прахосмукачка KARCHER модел BVL 5/1 Bp | Бр. | 5 | не по-малко от 6 месеца, ако е приложимо |
| 5 | 143093 | Филтър въздушен BVL, Кат.№2.889-342.0, за акумулаторна гръбна прахосмукачка KARCHER модел BVL 5/1 Bp | Бр. | 5 | не по-малко от 6 месеца, ако е приложимо |
| 6 | 112122 | Дюза за пистолет роторна 4.763-253.0 за пароструйна машина тип: HDS 695 S Кат. No.1.025-301 | Бр. | 2 | не по-малко от 6 месеца, ако е приложимо |
| 7 | 145133 | Батерия и зарядно устройство в комплект, кат.№ 2.445-065.0 Karcher Battery Power 36/50 + зарядно, напрежение: 36 V; капацитет на батерията: 5.0 Ah; вид на батерията: Li-Ion | Бр. | 4 | не по-малко от 3 месеца |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ II:**  **Машини**  |
| 1. | 145135 | Машина водоструйна KARCHER K 4 WCM, кат № 1.324-200.0, налягане 20 - max 130/2 - max 13 bar; дебит 420 мах.;максимална температура на водата 40°С; мощност 1.8 kW; напрежение 230V; стандартна окомлектовка | Бр. | 3 | не по-малко от 24 месеца |
| 2 | 145132 | Прахосмукачка за гръб, акумулаторна Karcher BVL 5/1 Bp, кат.№ 1.394-274.0, вид на батерията: Li-Ion; вид на мотора: безчетков; въздушен дебит 2400 l/min; обем на резервоара: 5 l | Бр. | 2 | не по-малко от 24 месеца |

**Документи придружаващи стоката :**

- декларация за произход;

- декларация съответствие;

- документ за гаранционен срок по позиция-2 и позиция-1 ако е приложимо;

- инструкции за експлоатация, поддръжка и ремонт по позиция 2.